Size : 90\*63 MM

| **Smart IR dálkové ovládání s teplotním čidlem vlhkosti**  **UŽIVATELSKÝ MANUÁL**    **Model: S09**  **-1-** | Děkujeme za zakoupení produktu!  Rozlučte se s používáním dálkových ovladačů pro každý z IR domácích spotřebičů, jako je TV, klimatizace, TV box, světlo, ventilator, zvuk atd. Tato zařízení můžete vzdáleně ovládat pomocí mobilní aplikace. Zobrazeny vám budou údaje teplota, vlhkost, čas, datum a týden.  Prosím přečtěte si manuál pozorně a uschovejte jej pro případnou budoucí potřebu.  **Presentace produktu:**  Screen  LED Indicator  Micro Port  Reset Button Humidity  Stand (Switch between。Fand℃)  Temperature **-2-** | **Specifikace produktu**  Velikost: 65\*65\*17mm Micro Input: DC 5V/1A  LED Indicator: Blue Infračervená frekvence: 38KHz  Infračervený rozsah: ≤10 metrů  Wi-Fi Protocol: 2.4GHz  Wi-Fi Standard: IEEE 802.11 b/g/n  Rozsah měření teploty: 0℃~ 60℃  Přesnost teploty: +- 1℃  Rozsah měření vlhkosti: 0% RH~99% RH  Přesnost vlhkosti: +- 5% RH  **-3-** | **Před použitím zkontrolujte:**  **a**. Připojení vašeho mobilního telefonu k 2.4GHz Wi-Fi síti..  **b**. Zadali jste správné heslo WiFi.  **c.** Váš telefon musí mít Android 4.4 + nebo iOS 8.0 +.  **d.** Váš Wi-fi router je otevřený pro MAC.  **e.** Pokud počet zařízení připojených k Wi-fi routeru dosáhne limitu, můžete zkusit deaktivovat zařízení a uvolnit kanál nebo zkusit jiný Wi-Fi router.  **-4-** | **Nastavení:**   1. Pomocí svého telefonu oskenujte QR kód vyhledejte “Smart Life” app na Google Play Store nebo APP ke stažení a instalaci.   Smart Life  QR Code     1. Vytvořte si účet s Vaším mobilním číslem nebo emailem a ověřovacím kódem.     **-5-** | 1. Připojte svůj mobilní telefon k Wi-Fi routeru, připojte napájení na teploměr IR ovladač, klikněte na “+” v pravém horním rohu v aplikaci Smart Life a přidejte zařízení.         1) Zapněte Bluetooth v mobilu:  Aplikace vás vyzve abyste si zapli Bluetooth v mobilu, poté si vyberete zařízení, které chcete přidat. Zadejte název Wi-Fi a heslo k Wi-fi, automaticky se připojíte k síti.  **-6-** | **-7-** | 2) Nezapínejte Bluetooth  Vyberte “Univerzální dálkové ovládání” z “Ostatní” vložte Wi – fi heslo, ujistěte se že LED indicator bliká rychle, pokud ne, otevřete prosím stojánek na zadní straně, držte tlačítko RESET po dobu 5 sekund dokud indicator nezačne blikat rychle. Připojte se.    **-8-** | 3) Pokud váš Wi-fi router otvírá obě 2,4GHz a 5GHz se stejným jménem vložte Wi-fi heslo, prosím vyberte “AP nastavení” podržte reset tlačítko po dobu 5 sekund dokud LED indicator nezačne blikat pomalu. Připojte svůj mobil k hotspotu “SmartLife-XXXX” , poté se kliknutím vraťte do rozhraní aplikace, automaticky se připojí k Wi-fi routeru, konfigurace je dokončena.  **-9-** | **-10-** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5. Klepněte na “Smart IR”, poté klikněte na ”Přidat ”, vyberte zařízení a jeho značku, kterou potřebujete ovládat , můžete kliknout na “rychlá shoda” nebo “Manuální režim” aby se tlačítka shodovala. Spárujte prosím alespoň 3 tlačítka a zkontrolujte, zda zařízení reaguje správně, pokud ano tak párování dokončeno, můžete ovládat zařízení.      **-11-** | 1. Po přidání zařízení, pokud chcete upravit název zařízení, pro Android dlouze stiskněte políčko, zobrazí se “Přejmenovat” kliknutím na něj upravte. V případě iOS posuňte rámeček doleva a pro úpravy zvolte”Přejmenovat”.     Android iOS   1. Pokud v seznamu značek nemůžete najít značku zařízení , můžete zvolit “DIY” a naučit se tlačítka dálkového ovladače jiných značek, takže můžete zařízení take ovládat.   **-12-** | Step 1 Step 2 Step 3    Step 4 Step 5 Step 6  8. Chcete-li pokračovat v kopírování dalších tlačítek, klikněte na “ + “ nebo klikněte na “ Dokončit”  **-13-** | ***Poznámka:***   1. Podporuje pouze frekvency 38 kHz, pokud IR dálkový ovladač není schopen přijímat příkazy z IR zařízení, je pravděpodobné, že frekvence IR zařízení neodpovídá, nemůže příkazy přijímat. 2. DIY nepodporuje hlasovou kontrolu.   ***Funkce***  ***1. Přizpůsobit scénář***  Vytvořte inteligentní scénář pro IR zařízení, klikněte na stránku “Smart” a poté klikněte na “+” v pravém horním rohu pro nastavení podmínek a úkolů.    **-14-** | ***2. Inteligentní připojení***  Když se změní okolní prostředí, můžete provést inteligentní propojení . Např. Když pokojová teplota překročí 35℃, klimatizace se automaticky otevře, nebo když je vlhkost méně než 20% RH, zvlhčovač bude rozstřikovat.    **-15-** | 1. ***Dálkové ovládání & hlasová kontrola***   Díky integraci vše v jednom můžete ovládat přidaná IR zařízení na dálku, ať jste kdekoli a kdykoli v mobilní aplikaci. Můžete take kliknout na ikonu “+” v pravém horním rohu a podržte a vyslovte ovládací příkazy pro konkrétní zařízení.     1. ***Nastavte plán***   Vyberte “Tap to Run” nebo “ Automation”na stránce “Smart” vpravo nahoře ” +” pro vybrání “Plánu” pro nastavení zapnutí/vypnutí pro konkrétní zařízení.  **-16-** | 1. ***Sdílení zařízení*** Přidaná zařízení můžete sdílet s členy rodiny, aby je mohli ovládat I oni.     **-17-** | 1. ***Zobrazení na obrazovce***   Teplotu a vlhkost můžete sledovat přímo na obrazovce v reálném čase.   1. ***Přepínač jednotky teploty***   Jednotku teploty můžete přepínat mezi 。F a  ℃ jedním stisknutím tlačítka reset.   1. ***Hlasové ovládání třetí strany***   Funguje s amazon alexa a google asistentem..  **-18-** | ***FAQ***   1. ***Jaká zařízení lze ovládat pomocí IR dálkového ovládání?*** Můžete ovládat TV , klimatizaci, ventilator, DVD, TV box, světlo, set-top box, projector, audio, kameru, ohřívač vody, čistička vzduchu atd. 2. ***Mohu ovládat zařízení prostřednictvím sítě 2G/3G/4G ?*** Při přidávání IR je vyžadováno IR dálkové i mobilní zařízení pro sdílení stejné wi-fi sítě. Po dokončení konfigurace můžete ovládat zařízení prostřednictvím sítě 2G/3G/4G. V současné době nepodporuje síť 5 G. 3. ***Co mám dělat když selže proces konfigurace zařízení?***   Můžete:   * 1. Zkontrolujte zda je IR ovladač zapnutý nebo ne.   2. Zkontrolujte zda je váš mobilní telefon připojen k 2,4 GHz wifi síti.   3. Zkontrolujte připojení k síti a ujistěte se, že router funguje správně.   4. Ujistěte se že zadané heslo Wi-fi je správné.   ***4. IR dálkový ovládač může procházet stěnami nebo může být použit k ovládání zařízení v místnostech v patře/přízemí?*** IR nemůže proniknout stěnami, proto se ujistěte, že mezi IR dálkovým ovladačem a IR zařízeními nejsou žádné překážky.  **-19-** | 1. ***Máme set-top box Huawei/Xiaomi, proč se nepřipojuje?***   Existují dva typy set-top boxů, OTT a IPTV, nejviditelnější rozdíl je v tom , že IPTV podporuje živé vysílání, zatím co OTT nikoli. Před nastavením se prosím ujistěte, že mate odpovídající TV box.   1. ***Co bychom měli dělat, když nemůžeme použít IR dálkové ovládání k ovládání zařízení?***   Zkontrolujte následující:   1. IR vzdálená síť v dobrém stavu (klikněte na libovolnou klávesu na panelu dálkového ovládání v aplikaci a zjistěte zda začne blikat kontrolka. Pokud bliká, znamená to, že funguje správně. 2. Mezi infračerveným dálkovým ovládáním a elektrickým zařízením nejsou žádné překážky. 3. Tovární dálkové ovládání elektrického zařízení je IR povoleno. Zakryjte horní část IR dálkového ovládání rukou nebo jakýmkoliv předmětem , poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači, pokud zařízení nereaguje je na IR. V opačném případě se jedná o dálkové ovládání založené na Bluetooth nebo RF.   **-20-** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |